

**Profilsystem AF 80 / AF 100**

**Ausschreibungstext:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m | Herstellen der Arbeits- / Scheinfuge mit Scheinfugenprofil AF 80 / AF100  oder gleichwertig.  Profil auf oberflächenfertige Höhe der Betonbodenplatte nivellieren. Profilsystem einen Tag vor Betonage auf Magerbetonpunkte setzen. Fugenverguss ist nicht erforderlich. Verlängerung und Kreuzungspunkte mittels Verbindungsclips.  Profilbezeichnung: **AF 80 / AF 100**  Profilhöhe: 80 mm / 100 mm  Material: PVC  Elementlänge: 2000 mm |
|  | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ lfm € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Gesamt |
|  | **Bezugsquelle:**  Guggemos GmbH & Co. KG  Iglauer Straße 6  86316 Friedberg OT Derching  Tel: +49(0)821/455 969 0  Fax +49(0)821/455 969 6  service@fugenprofile.de  www.fugenprofile.de |