

**Profilsystem AF 80 / AF 100**

**Ausschreibungstext:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m | Herstellen der Arbeits- / Scheinfuge mit Scheinfugenprofil AF 80 / AF100 oder gleichwertig. Profil auf oberflächenfertige Höhe der Betonbodenplatte nivellieren. Profilsystem einen Tag vor Betonage auf Magerbetonpunkte setzen. Fugenverguss ist nicht erforderlich. Verlängerung und Kreuzungspunkte mittels Verbindungsclips.Profilbezeichnung: **AF 80 / AF 100**Profilhöhe: 80 mm / 100 mm Material: PVC Elementlänge: 2000 mm |
|  | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ lfm € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Gesamt |
|  | **Bezugsquelle:**Guggemos GmbH & Co. KGIglauer Straße 686316 Friedberg OT DerchingTel: +49(0)821/455 969 0 Fax +49(0)821/455 969 6service@fugenprofile.dewww.fugenprofile.de |