

**Profilsystem Herkules E20**

**Ausschreibungstext:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m | Sanierung der Dehnfugen mit Sanierungsfugensystem **Herkules E20**  Profilsystem mit zweiteiligem Profilkopf als Auszugsüberdeckung. Ausstemmen des bestehenden Bauteils auf 300 mm Breite und 30 mm Tiefe. Profilsystem auf Epoxydharzmörtel setzen und auf oberflächenfertige Höhe der Betonbodenplatte nivellieren. Kraftschlüssiger Verbund an den bestehenden Bauteilen mittels Schraubanker SA8. Anarbeiten mit Epoxydharzmörtel.  Profilbezeichnung: **Herkules E20**  Profilhöhe: 14 mm  Profilkopf: rostschutzgrundiert / feuerverzinkt / Edelstahl Werkstoff 1.431  Elementlänge: 3000 mm |
|  | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ lfm € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Gesamt |
|  | **Bezugsquelle:**  Guggemos GmbH & Co. KG  Siebenbrünnelstr. 16  86316 Friedberg OT Derching  Tel: +49(0)821/455 969 0  Fax +49(0)821/455 969 6  service@fugenprofile.de  www.fugenprofile.de |

◼ orange markierte Angaben sind vom Planer auf das jeweilige BV. anzupassen