

**Profilsystem Herkules ER20**

**Ausschreibungstext:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m | Sanierung der Dehnfugen mit Sanierungsfugensystem **Herkules ER20**Profilsystem mit verstärktem, zweiteiligem Profilkopf. Werkstoff S355MC mit Sinuswellenschnitt. Fugensystem für ein erschütterungsfreies Überfahren von Flurförderfahrzeugen. Ausstemmen des bestehenden Bauteils auf 300 mm Breite und 30 mm Tiefe. Profilsystem auf Epoxydharzmörtel setzen und auf oberflächenfertige Höhe der Betonbodenplatte nivellieren. Kraftschlüssiger Verbund an den bestehenden Bauteilen mittels Schraubanker SA8. Anarbeiten mit Epoxydharzmörtel.Profilbezeichnung: **Herkules ER20**Profilhöhe: 14 mmProfilkopf: rostschutzgrundiert / feuerverzinkt / Edelstahl Werkstoff 1.431Elementlänge: 2500 mm |
|  | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ lfm € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Gesamt |
|  | **Bezugsquelle:**Guggemos GmbH & Co. KGSiebenbrünnelstr. 1686316 Friedberg OT DerchingTel: +49(0)821/455 969 0 Fax +49(0)821/455 969 6service@fugenprofile.dewww.fugenprofile.de |

◼ orange markierte Angaben sind vom Planer auf das jeweilige BV. anzupassen