

**Profilsystem Herkules ERSAN**

**Ausschreibungstext:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m | Herstellen einer Dehnfuge im Bereich von bestehenden Bauteilen auf neue Bauteile mit Schwerlastfugenprofil **Herkules ERSAN**Profilsystem mit verstärktem, zweiteiligem Profilkopf. Werkstoff S355JR mit Sinuswellenschnitt. Fugensystem für ein erschütterungsfreies Überfahren von Flurförderfahrzeugen. Vor Betoneinbau auf oberflächenfertige Höhe der Betonbodenplatte setzen. Bestehendes Bauteil auf 30 mm Tiefe und 200 mm Breite ausstemmen. Kraftschlüssiger Verbund an den bestehenden Bauteilen mittels Schraubanker SA8. Anarbeiten mit Epoxydharzmörtel.Querkraftverdübelung gegen horizontalen und vertikalen Versatz der Bodenplatteanordnen von Bohrlöchern an der Stirnseite des bestehenden BauteilsQuerkraftdübel **QK20/25**, e = 500 mm, kunststoffbeschichtet(Prüfbericht über Auszugsverhalten der TU München erforderlich)Profilbezeichnung: **Herkules ERSAN**Profilhöhe: 170 mmProfilkopf: rostschutzgrundiert / feuerverzinkt / Edelstahl Werkstoff 1.431Querkraftdübel: Ø 20 mm / Ø 25 mm Länge 500 mmElementlänge: 2500 mm |
|  | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ lfm € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Gesamt |
|  | **Bezugsquelle:**Guggemos GmbH & Co. KGSiebenbrünnelstr. 1686316 Friedberg OT DerchingTel: +49(0)821/455 969 0Fax +49(0)821/455 969 6service@fugenprofile.dewww.fugenprofile.de |

◼ orange markierte Angaben sind vom Planer auf das jeweilige BV. anzupassen