

**Profilsystem Herkules SAN1M**

**Ausschreibungstext:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m | Herstellen einer Dehnfuge im Bereich von bestehenden Bauteilen auf neue Bauteile mit Schwerlastfugenprofil **Herkules SAN1M**  Profilsystem mit zweiteiligem Profilkopf als Auszugsüberdeckung. Vor Betoneinbau auf oberflächenfertige Höhe der Betonbodenplatte setzen. Stirnseitige Montage am bestehenden Bauteil. Kraftschlüssiger Verbund an den bestehenden Bauteilen mittels Schraubanker SA8. Anarbeiten mit Epoxydharzmörtel.  Querkraftverdübelung gegen horizontalen und vertikalen Versatz der Bodenplatte  anordnen von Bohrlöchern an der Stirnseite des bestehenden Bauteils  Querkraftdübel **QK20/25**, e = 500 mm, kunststoffbeschichtet  (Prüfbericht über Auszugsverhalten der TU München erforderlich)  Profilbezeichnung: **Herkules SAN1M**  Profilhöhe: 170 mm  Profilkopf: rostschutzgrundiert / feuerverzinkt / Edelstahl Werkstoff 1.431  Querkraftdübel: Ø 20 mm / Ø 25 mm Länge 400 mm  Elementlänge: 3000 mm |
|  | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ lfm € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Gesamt |
|  | **Bezugsquelle:**  Guggemos GmbH & Co. KG  Siebebrünnelstr. 16  86316 Friedberg OT Derching  Tel: +49(0)821/455 969 0  Fax +49(0)821/455 969 6  service@fugenprofile.de  www.fugenprofile.de |

◼ orange markierte Angaben sind vom Planer auf das jeweilige BV. anzupassen